**===================HDMI - Switch - Sequenzen===============**

**1** = Fernbedienung HDMI Switch Taste 1 (Laptop)

**2** = Fernbedienung HDMI Switch Taste 2 (GoPro)

**3** = Fernbedienung HDMI Switch Taste 3 (Camcorder Schwenkneiger)

**4** = Fernbedienung HDMI Switch Taste 4 (Camcorder Kanzelsicht)

**5** = Fernbedienung HDMI Switch Taste 5 (Kombi GoPro Präsentation)

**==================Beamer - Sequenzen=====================**

**B1** = Fernbedienung Beamer HDMI 1 (nur PPP auf Beamer)

**B2** = Fernbedienung Beamer HDMI 2 (Livestream auf Beamer)

**B3** = Fernbedienung Beamer Analog in (Videoclip auf Beamer)

**===================Audiomix - Sequenzen===================**

**A1** = Audiomix ***Diashow*** in JoKi Automation Win10 App

**A2** = Audiomix ***Gottesdienst*** in JoKi Automation Win10 App

**A3** = Audiomix ***Raum Mikrofon*** in JoKi Automation Win10 App

**A4** = Audiomix ***Audio Kanal 4*** in JoKi Automation Win10 App

**===================Ausschalt - Sequenz===================**

**Ausschaltsequenz** = Fährt die Hardwarekomponenten herunter. ***Achtung!!! Diese Funktion erst nach Stopp Livestream und Aufzeichnung am Ende des Gottesdienstes ausführen!!!***